**DISPOSITIF DE STOCKAGE D’EAU SANITAIRE OU POTABLE**

Une **cuve plate de stockage** d’eau sanitaire ou potable de marque **PLASTEAU,** (www.plasteau.com) ou équivalent.



Comprenant à la charge du présent lot :

Une **cuve plate** de stockage enterrée d’un ***volume*** de …. M³ ***référence*** ETS.…FWréalisée en polyéthylène dit « Naturel » 100% recyclable.

Cette cuve sera équipée :

* D’une entrée Ø 110 mm
* D’un trou d’homme de dimension minimum 560 avec rehausse et couvercle anti dérapant en polyéthylène, fermeture par 1/4 de tour et vis de sécurité.
* D’une sortie basse Ø 110 mm.
* D’un trop plein d’urgence en PVC.
* Cuve ACS « Attestation de Conformité Sanitaire »
* En présence de nappe phréatique prévoir l’ancrage de la cuve.

L’unité de récupération d’eau sanitaire ou potable devra être installée selon la notice de pose.